**Specificaţii tehnice mobilier - Decanat FSTA**

|  |  |
| --- | --- |
| **1. Dulap acte 2200x400x400 mm (1 buc)**  - dulapul va avea 2 usi realizate din pal melaminat de 18 mm, cantuit cu abs de 2 mm, prevazut cu manere aluminiu, inchidere cu yala si balamale blum;  - corpul si politele sunt realizate din pal melaminat de 18 mm, cantuit cu abs de 0,4 mm;  - spatele se va realiza din pfl 4 mm  - dulapul va fi prevazut cu 4 picioare din aluminiu, 100x40 |  |
| **2. Dulap chiuveta 2200x1200x550 mm**  **(1 buc.)**  - dulapul va avea 3 usi realizate din pal melaminat de18 mm , cantuit cu abs de2 mm, prevazut cu manere aluminiu , balamale blum si sistem de inchidere concertina a usilor - corpul si politele sunt realizate din pal melaminat de 18 mm, cantuit cu abs de 0,4 mm -spatele se va realiza din pfl 4 mm  - dulapul va fi prevazut cu 4 picioare din aluminiu,100x40  -in interiorul corpului se va monta o chiuveta incastrata in blatul de lucru -sub blatul de lucru vor fi montate 2 sertare cu glisiere blum si spatiu de depozitare inchis cu usi  -in partea superioara a corpului , deasupra blatului, preva zute polite pentru depozitare | D:\DELIA 2017\FSTA\REFERATE DE NECESITATE\SEMESTRUL II 2017\Referate DELIA MICHIU\Referate Decanat ICAR\REFERAT MOBILIER DECANAT Icar\usamv 01 08 17 3.jpg |
| **3. Birou 1600x700x760 mm (1 buc.)**  - biroul va fii compus din blat si 2 picioare realizate din pal melaminat de 18 mm dublat prin lipire si cantuit cu abs de 2x44mm |  |
| **4. Corp mobil 560x400x450 mm (1 buc.)**  - corpul va avea 3 fete de sertar realizate din pal melaminat de 18 mm, cantuit cu abs de 2mm, prevazut cu manere aluminiu si inchidere centralizata  - corpul si politele realizate din pal melaminat de 18 mm, cantuit cu abs de 0.4 mm  -sertarele dotate cu sine blum  - corpul va fi prevazut cu 4 rotile de cauciuc |
| **5. Dulap usi sticla 2200x800x400 mm (2 buc.)**  - dulapul va avea 2 usi realizate din pal melaminat de 18 mm, cantuit cu abs de 2 mm, prevazut cu manere aluminiu, inchidere cu yala, balamale blum si doua usi cu rama aluminiu, cu sticla mata  - corpul si politele vor fii realizate din pal melaminat de 18 mm, cantuit cu abs de 0,4 mm  -spatele se va realiza din pfl 4 mm  - dulapul va fi prevazut cu 4 picioare din aluminiu, 100x40 | D:\DELIA 2017\FSTA\REFERATE DE NECESITATE\SEMESTRUL II 2017\Referate DELIA MICHIU\Referate Decanat ICAR\REFERAT MOBILIER DECANAT Icar\usamv 01 08 17 2.jpg |
| **6. Comoda 1150x800x400 mm (8 buc.)**  - comoda va avea 2 usi realizate din pal melaminat de18 mm, cantuit cu abs de2 mm, prevazut cu manere aluminiu , inchidere cu yala si balamale blum  - corpul si politele realizate din pal melaminat de 18 mm, cantuit cu abs de 0,4 mm  -spatele se va realiza din pfl 4 mm  - comoda va fi prevazuta cu 4 picioare din aluminiu,100x40 |

**Specificaţii tehnice - Mobilier Secretariat FSTA**

|  |  |
| --- | --- |
| **1.Dulap acte 2200x800x400 mm (6 buc)**  - dulapul va avea 4 usi realizate din pal melaminat de 18mm , cantuit cu abs de2 mm, prevazut cu manere aluminiu , inchidere cu yala si balamale blum  - corpul si politele realizate din pal melaminat de 18 mm, cantuit cu abs de 0,4 mm  - spatele se va realiza din pfl 4 mm  - dulapul va fi prevazut cu 4 picioare din aluminiu, 100x40 | D:\DELIA 2017\FSTA\REFERATE DE NECESITATE\SEMESTRUL II 2017\Referate DELIA MICHIU\Referate Decanat ICAR\REFERAT MOBILIER DECANAT Icar\usamv 01 08 17 6.jpg |
| **2.Dulap acte 2200x400x400 mm (1 buc)**  - dulapul va avea 2 usi realizate din pal melaminat de18 mm , cantuit cu abs de2 mm, prevazut cu manere aluminiu, inchidere cu yala si balamale blum  - corpul si politele sunt realizate din pal melaminat de 18 mm, cantuit cu abs de 0,4 mm  - spatele se va realiza din pfl 4 mm  - dulapul va fi prevazut cu 4 picioare din aluminiu, 100x40 |
| **3.Dulap haine 2200x600x400 mm (1 buc)**  - dulapul va avea 2 usi realizate din pal melaminat de18 mm , cantuit cu abs de2 mm, prevazut cu manere aluminiu , inchidere cu yala si balamale blum - corpul si politele realizate din pal melaminat de 18 mm, cantuit cu abs de 0,4 mm  -spatele se va realiza din pfl 4 mm  - dulapul va fi prevazut cu 4 picioare din aluminiu, 100x40  - dulapul va fi dotat cu suport pentru umerase |
| **4.Dulap chiuveta 2200x1200x550 mm (1 buc.)**  - dulapul va avea 3 usi realizate din pal melaminat de18 mm , cantuit cu abs de2 mm, prevazut cu manere aluminiu ,balamale blum si sistem de inchidere concertina a usilor - corpul si politele vor fii realizate din pal melaminat de 18 mm, cantuit cu abs de 0,4 mm - spatele se va realiza din pfl 4 mm  - dulapul va fi prevazut cu 4 picioare din aluminiu, 100x40  -in interiorul corpului se va monta o chiuveta incastrata in blatul de lucru -sub blatul de lucru vor fi montate 2 sertare cu glisiere blum si spatiu de depozitare inchis cu usi  -in partea superioara a corpului , deasupra blatului, vor fii preva zute polite pentru depozitare | D:\DELIA 2017\FSTA\REFERATE DE NECESITATE\SEMESTRUL II 2017\Referate DELIA MICHIU\Referate Decanat ICAR\REFERAT MOBILIER DECANAT Icar\usamv 01 08 17 3.jpg |
| **5.Comoda imprimanta cu consola 1700x750x900 mm (1 buc.)**  - corpul va avea 4 usi din pal melaminat de 18 mm, cantuit cu cant de 2 mm , prevazut cu manere aluminiu, balamale blum si inchidere cu yala  -corpul si politele realizate din pal melaminat de 18 mm , cantuit abs de 0.4 mm  -comoda va fi prevazuta cu 4 picioare din aluminiu , 100x40  -blatul de deasupra comodei se realizeaza din pal melaminat de 18 mm dublat prin lipire iar partea in consola se va sprijini pe un picior de aluminiu de 720mm | D:\DELIA 2017\FSTA\REFERATE DE NECESITATE\SEMESTRUL II 2017\Referate DELIA MICHIU\Referate Decanat ICAR\REFERAT MOBILIER DECANAT Icar\usamv 01 08 17 4.jpg |
| **6.Birou 1600x700x760 mm (2 buc.)**  - biroul compus din blat si 2 picioare realizate din pal melaminat de 18 mm dublat prin lipire si cantuit cu abs de 2x44mm | D:\DELIA 2017\FSTA\REFERATE DE NECESITATE\SEMESTRUL II 2017\Referate DELIA MICHIU\Referate Decanat ICAR\REFERAT MOBILIER DECANAT Icar\usamv 01 08 17 5.jpg |
| **7.Comoda mobila 900x500x700 mm (2 buc.)**  - dulapul va avea 2 usi realizate din pal melaminat de18 mm , cantuit cu abs de2 mm, prevazut cu manere aluminiu si inchidere cu yala  - corpul si politele realizate din pal melaminat de 18 mm, cantuit cu abs de 0,4 mm  - dulapul va fi prevazut cu 4 rotile cauciuc |
| **8.Corp mobil 400x560x450 mm (2 buc.)**  - corpul va avea 3 fete de sertar realizate din pal melaminat de 18 mm, cantuit cu abs de 2mm, prevazut cu manere aluminiu si inchidere centralizata  - corpul si politele realizate din pal melaminat de 18 mm, cantuit cu abs de 0.4 mm  -sertarele vor fii dotate cu sine blum  - corpul va fi prevazut cu 4 rotile de cauciuc |
| **9.Etajera 700x500x250 (1 buc.)**  -va fii realizata dintr-o placa de pal montata pe perete si de care se ataseaza 2 polite -toate componentele vor fi cantuite cu abs de 2 mm |  |